1. Scegli Sviluppo e tempo per la pellicola da trattare e scrivitelo grosso come una casa in modo da averlo sempre davanti

2. Stampa questo documento e, dopo averlo imparato a memoria, appenditelo davanti e rileggi tutti i punti prima di eseguirli

3. Prepara lo sviluppo e accertati che sia a 20° (tolleranza ± 0.5°) per raffeddarlo puoi tenerlo in frigo o diluirlo con acqua di frigo (non scendere mai sotto 10° gradi)

4. Prepara l’arresto e accertati che sia a 20° (tolleranza ± 5°)

5. Prepara il fissaggio e accertati che sia a 20° (tolleranza ± 5°)

6. Prepara acqua distillata e imbibente e accertati che sia a 20° (tolleranza ± 5°)

7. Prepara il timer e ripassa le funzioni (io un paio di volte dopo aver impostato il conto alla rovescia; al posto dell’avvio ho schiacciato il reset con caduta nel panico) imposta il tempo di sviluppo

8. Prepara la tank con il coperchio versamento liquidi aperto

9. Io con questi caldi riempio un secchio da 10 litri di acqua che porto a 20° con bottiglie d’acqua precedentemente congelate in modo da tenere la tank a bagnomaria nelle pause dei ribaltamenti.

10. Sviluppo, Arresto e Fissaggio pronti all’uso li tengo in caraffe ben differenziate e messe nell’ordine di come devo usarle, partire dal fissaggio è il peggior disastro che si possa fare durante il trattamento pellicole (segue a ruota l’aprire la tank con le pellicole dentro prima del trattamento)

11. Versa lo SVILUPPO nella tank batti la tank 3-4 volte sul piano per eliminare le bollicine

12. Tappa la tank e fai partire il tempo

13. Ribalta per 30” consecutivi la tank (1 giro ogni 3” circa)

14. Posa la tank e riprenditi hai un minuto di tempo per riorganizzare le idee

15. Ogni minuto ribalta la tank per 10” (3 giri) se pensi che la temperatura sia troppo alta metti la tank a bagnomaria

16. Puoi ogni tanto stappare il tappo versamento liquidi della tank e inserire il termometro per controllare la temperatura (ma non ti ci fissare)

17. Quando mancano 10”-15” stappa la tank (sempre il tappo versamento liquidi) e versa lo sviluppo nella sua caraffa

18. Versa l’arresto quando finisce il tempo di sviluppo; sbatti di nuovo la tank  sul piano 3-4 volte e (dopo aver ritappato la tank) esegui ribaltamenti per circa 30”

19. Stappa la tank (sempre il tappo versamento liquidi) e versa l’arresto nella sua caraffa

20. Versa il fissaggio nella tank sbatti 3-4 volte sul piano tappa con il tappo versamento liquidi  e fissa per 5’ – 8’ con la stessa tecnica dello sviluppo.

21. Siccome il fissaggio non è critico puoi usare questi 5’- 8’ per rimettere a posto tutta l’attrezzatura

22. Stappa la tank (sempre il tappo versamento liquidi) e versa il fissaggio nella sua caraffa

23. Riempi la tank di acqua del rubinetto ribalta un paio di volte e svuota; fallo per 2-3 volte (leva il grosso del fissaggio)

24. Esegui il lavaggio Ilford che consiste nel: riempire la tank di acqua del rubinetto, ribaltare x volte, svuotare la tank (eseguire per x che vale 5, 10, 20, 40 [40 l’ho aggiunto io non si sa mai])

25. Svuota la tank apri il tappo a vite ed estrai la spirale lascia la tank capovolta per levare più acqua possibile e scuoti la spirale per levare più acqua possibile (non essere troppo violento altrimenti la pellicola esce dalle spire e succede casino)

26. Rimetti la spirale nella tank senza tappare niente versa l’acqua distillata + imbibente fino a ricoprire la spirale

27. Fai ruotare la spirale delicatamente per non creare tanta schiuma (per circa 2 minuti)

28. Butta via l’acqua distillata + imbibente e scuoti leggermente la spirale per togliere più acqua possibile

29. Togli il negativo dalla spirale cercando di non toccare dove ci sono le immagini e appendilo ad asciugare; questo punto fallo tutto nel luogo dove appendi per non stare a girare per casa con il negativo steso

30. Guarda le immaginine sviluppate e godi come un riccio

31. Vatti a sdraiare sul letto e fai andare via la tensione

32. Ogni tanto vai a rivedere le immaginine (non troppo spesso perché sennò rischi l’impolveramento)

