	CARATTERISTICHE 

	SCHERMO DI MESSA A FUOCO PER CANON 400D E 350D **NUOVO TIPO** INTROVABILE (CON DIAGONALE 45 GRADI)  + kit montaggio gratis

· UNICO CHE AVENDO LA DIAGONALE A 45 GRADI CONSENTE DI FOCHEGGIARE ANCHE LINEE ORIZZONTALI SENZA DOVERE CAPOVOLGERE LA MACCHINA!!NON TUTTI GLI SCHERMI SONO UGUALI!POCHISSIMI HANNO QUESTO ACCORGIMENTO
· DOTATO INOLTRE DEL SEGNO DEI 6 PUNTI DI MESSA A FUOCO CANON  
PER UNA MESSA A FUOCO PERFETTA, RICONOSCERETE SEMPRE L'OGGETTO SE E' A FUOCO O NON ,SIA IN MANUALE CHE CON L'AUTOFOCUS
IL PRINCIPALE DIFETTO DIFATTI DELLE FOTOCAMERE DIGITALI CON IL SENSORE PICCOLO STA NELL'AVERE UN MIRINO BUIO E PICCOLO,CHE INSIEME ALLO SCHERMO DI MESSA A FUOCO ORIGINALE NON CONSENTE DI FOCHEGGIARE O ANCHE SOLO RICONOSCERE SE SI E' A FUOCO IN MODO PRECISO!! CON QUESTO
+ kit di montaggio composto da : nr 1 pinza in metallo di precisione in acciaio (anti-magnetica) + 1 pinza in plastica con protezioni in gomma morbida sulle punte+ 2 mini "guanti" per dita in lattice


