	
	[image: image1.png]



	



	[image: image3.png]



	




	[image: image5.png]




	 
	[image: image6.png]



	605 € IVA inc
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	852 € IVA inc
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	EOS 400D
Canon
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	D40x + obiettivo AF-S DX 18-135 mm
Nikon
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	Modello

	Modello
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	Reflex per tutti
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	Reflex per tutti
	

	Pixel

	Sensore CCD
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	Sensore CMOS 22,2 x 14,8 mm di 10,5 Megapixel (10,1 effettivi) Ratio: 3:2 Filtro passa-basso integrato con unità di sensore auto-pulente Filtro colori primari
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	Sensore DTC 23,6 x 15,8 mm di 10,75 Megapixel (di cui 10,2 effettivi) Formato DX Nikon
	

	Risoluzione massima (in pixel)
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	3888 x 2592
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	3872 x 2592
	

	Ottica

	Tipo di mirino
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	Pentaspecchio a altezza d'occhi Copertura : 95 % Ingrandimento : 0,8 x Rilievo oculare : 21 mm Specchio semi-trasparente a ritorno rapido Correzione diottrica : da -3 a 1 dpt
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	Mirino ottico Campo di vista oculare: 18 mm Vetro del mirino di tipo B Correzione diootrica: da -1,7 a + 0,55 diottrie Copertura: 95% circa Ingrandimento del mirino: 0,8x
	

	Display LCD
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	Display TFT 2,5" (6,35 cm) - 230.000 pixel Copertura: 100 % Luminosità : 7 livelli di regolazione
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	Display TFT polisilicio bassa temperatura 2,5" (6,35 cm) - 230.000 pixel Regolazione possibile della luminosità
	

	Distanza minima (macro)
	[image: image29.png]



	Secondo obiettivo utilizzato
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	Secondo obiettivo utilizzato
	

	Distanza standard
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	Secondo obiettivo utilizzato
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	Con obiettivo AF-S DX 18-55 mm: da 28 cm all'infinito
	

	Zoom ottico (valore esatto)
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	Secondo obiettivo utilizzato
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	Con obiettivo AF-S DX 18-135 mm: 7,5x
	

	Zoom digitale (valore esatto)
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	-
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	No
	

	Posizioni ISO disponibili
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	ISO auto (100-400), 100, 200, 400, 800, 1600
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	100 - 1600 ISO (con 1 IL) e Hi-1
	

	Apertura e velocità
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	Velocità: da 1/4000 a 30 s Rilascio elettromagnetico a tocco leggero Ritardatore di 10 s
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	Con obiettivo AF-S DX 18-135 mm: f/3.5-5.6 Velocità: da 1/4000 a 30 s
	

	Flash (integrato)
	[image: image41.png]



	Flash integrato Modi flash : auto, on manuale, riduzione occhi-rossi, sincro secondo sipario Numero guida : 13 (per 100 ISO) Copertura fino alla focale 17 mm Correzione di esposizione al flash : +/- 2 IL (per 1/2 o 1/3 di valore)
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	Flash integrato Modi flash: Sync flash 1/200 s, primo piano, attenuazione occhi-rossi, atenuazione occhi rossi con slow sync, slow sync, secondo piano Numero guida: 12/13 (Auto/manuale) a 100 ISO; 17/18 (Auto/manuale) a 200 ISO TTL con sensore RGB 420 zone Dosage fl ash/ambiance i-TTL Compatible avec flash SB400, SB600, SB800 (non fournis)
	

	Memoria

	Formati d'immagine
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	JPEG, RAW, RAW + JPEG
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	NEF (RAW compressione 12 bit), JPEG
	

	Schede memoria compatibili
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	CompactFlash I e II e MicroDrive
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	SD Card e SDHC Card
	

	Schede memoria in dotazione
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	No
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	No
	

	Memoria interna
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	No
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	No
	

	Video

	Funzione video
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	No
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	No
	

	Clip video (maxi)
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	No
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	No
	

	Uscita TV
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	Uscita video NTSC o PAL
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	Uscita video NTSC o PAL
	

	Funzione Webcam
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	No
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	No
	

	Informatica

	Interfaccia informatico
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	USB 2.0
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	USB 2.0
	

	Funzione Wireless
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	No
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	Telecomando infrarossi ML-L3 (non fornito)
	

	Compatibilità
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	Windows 98, 2000, Me, XP Mac OS X v10.2 a v10.4
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	PC e Mac
	

	Softwares in dotazione
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	ZoomBrowser EX, ImageBrowser, PhotoStitch, EOS Utility (Remote Capture, WIA, Digital Photo Professional)
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	PictureProject
	

	Informazioni supplementari

	Alimentazione
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	Batteria Li-ion ricaricabile NB-2LH: autonomia di 360 foto Adattatore ACK-700 Grip d'alimentazione BG-E3
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	Batteria EN-EL9: autonomia di 520 foto Adattatore corrente EH-5
	

	Altre funzioni
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	Processore DIGIC II Corpo in acciaio inox/policarbonato 11 funzioni personalizzate con 29 regolazioni PictBridge Modo raffica a 3 immagini/s
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	Modo raffica a 3 immagini/s Modi di esposizione: P, S, A, M, Modes multi-programma (Auto, Ritratto, Paesaggio, Grande Piano, Sport, Bambini, Ritratto notturno, Senza Flash) Modi di ottimizzazione: Normale, più saturo, dolce, ritratto, D-Lightning, riduzione occhi-rossi, bianco e nero, seppia, solori freddi, filtri Misura matrice colore 3D II
	

	Dimensioni
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	126,5 x 94,2 x 65 mm
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	126 x 64 x 94 mm
	

	Peso (in grammi)
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	510
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	495
	

	Accessori in dotazione
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	Batteria Li-ion ricaricabile NB-2LH, caricabatterie CB-2LWE, cavo USB IFC-400 PCU, cavo video VC-100, cinghia
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	Obiettivo AF-S DX 18-135 mm, batteria EN-EL9, caricatore rapido MH-23, mirino caucciù DK-16, protezione dell'oculare DK-5, cavo USB UC-E4, cinturino, tappo della macchina BF-1A
	

	Menu interno
	[image: image77.png]



	Inglese, Tedesco, Francese, Olandese, Danese, Finlandese
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	Italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo, olandese, svedese, cinese semplificato, cinese tradizionale, giapponese, coreano
	

	Lingue manuale cartaceo
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	Italiano, francese, tedesco
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	Francese
	


