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	Dati dello Sviluppo

	Pellicola
	

	Sviluppo
	

	Arresto
	

	Fissante
	

	Imbibente
	

	Operazione
	Sec.
	T°
	Ag.
	Modalità Agitazione

	[1] Lavaggio
	60
	
	si
	in acqua corrente

	[2] Sviluppo
	[?]
	
	si
	continua per i primi [20] sec, ogni [60] sec agitare per [?] sec

	[3] Lavaggio
	60
	
	no
	in acqua corrente

	[4] Arresto
	120
	
	si
	continua per i primi [60] sec

	[5] Lavaggio
	30
	
	no
	in acqua corrente

	[6] Fissaggio
	[?]
	
	si
	continua per i primi [60] sec

	[7] Lavaggio
	1800
	
	no
	in acqua corrente

	[8] Imbibente
	120
	
	si
	continua per 120 sec

	Annotazioni Post Sviluppo

	
	[esito e considerazioni sulla resa dello sviluppo]


